import RPi.GPIO as GPIO

|  |
| --- |
| from time import sleep |
| GPIO.setwarnings(False) |
| GPIO.setmode(GPIO.BOARD) |
| GPIO.setup(8, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW) |
| while True: |
| GPIO.output(8, GPIO.HIGH) |
| sleep(1) |
| GPIO.output(8, GPIO.LOW) |
| sleep(1) |